Difusió de contaminants al medi aquàtic

Consideracions generals

Les aigües superficials recorren aquest cicle.

En aquest recorregut poden adquirir substàncies alienes a la seva composició normal, ja sigui per fenòmens naturals o humans. Aquests paràmetres ens ajuden a determinar la qualitat de l’aigua

Paràmetres físics Paràmetres químics Paràmetres biològics Temperatura pH Bactèries Olor Potencial redox Virus Sabor Alcalinitat Fongs Color Acidesa Microalgues Terbolesa Duresa Plantes Matèria en suspensió Clorurs Animals Matèria dissolta Amoníac Conductivitat elèctrica Nitrats Radioactivitat Nitrits Oxigen dissolt Demanda bioquímica d’oxigen (DBO) Demanda química d’oxigen (DQO) Nitrogen Kjeldahl Substàncies orgàniques

Modelització del medi aquàtic

Els següents models senzills s’utilitzen per calcular la concentració d’un contaminant a diferents medis aquàtics Riu: C = T R e^{−λtp}

Llac, estuari o mar: dQ dt = T − Q ( λ + R V )

En equilibri es compleix C = T V 1 λ + R/V

Paràmetres emprats i rang de validesa

Estem pensant en una contaminació produida per un radionúclid. En el cas d’un contaminant normal podriem substituir els Bequerels (Bq) per una unitat de massa (μg, per exemple). C: Concentració (Bq/m^3). T : Tasa d’abocament (Bq/any).

R: Flux del riu o del riu de sortida (m^3/any). λ: Constant de semidesintegració (any^{−1}). t_p: Temps de trànsit. Q: Quantitat total (Bq). V : Volum del llac.

Aquests models són vàlids quan:

• Els fluxos són constants.

• La homogeneitat és immediata.

• No hi ha interació amb els sediments.

• No hi ha estratificació.

En el cas dels mars oberts, els paràmetres V i R no tenen un significat físic clar, tot i que el model es pot emprar amb èxit.